//CODIGO
//se incluyen las librerias
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
 
//se define el pin que vamos a usar con one wire
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensor (&oneWire);
 
int led = 5;
int boton = 3;
float temperatura;
 
 
void setup() {
  pinMode(5,OUTPUT);
  TCCR0B = TCCR0B & B11111000 | B00000101;    // for PWM frequency of 30.64 Hz
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Iniciando Sensor de temperatura Dallas");
  analogWrite(5,30);
}
 
void loop() {
  sensor.requestTemperatures();
  temperatura = sensor.getTempCByIndex(0);
  Serial.println("La temperatura es: " + String(temperatura));
}