//includes para usar display ssd1306 (recuerda corregir en el .h el tamaño correcto de tu display)
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
 
//si tu display no usa pin reset, aquí pon -1 para no desperdiciar un pin de tu arduino
Adafruit_SSD1306 display(-1);
 
void setup()   {
  Serial.begin(9600);
 
  //Inicio el display para la AxAA dirección
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
 
  // Borrar display
  display.clearDisplay();
  //display.drawRect(0,0,100,64,WHITE); //dibuja rectángulo vacio
  //display.fillRect(0,0,100,64,WHITE); //dibuja rectángulo lleno
  //display.drawRoundRect(0,0,100,64,20,WHITE); //dibuja rectángulo redondeado
 
  //display.fillRoundRect(0,0,100,64,20,WHITE); //dibuja rectángulo redondeado
  //display.drawTriangle(10,10,45,60,60,60,WHITE);
  //display.fillTriangle(10,10,45,60,60,60,WHITE);
 
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(BLACK,WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Hello, world!");
  display.println("Hello, world2!");
  display.display();
 
}
 
void loop(){
 
}