//CODIGO
const byte trigg = 3;
const byte echo = 2;
 
 
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigg, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  digitalWrite(trigg,LOW);
 
}
 
void loop(){
 
  Serial.println(mide_distancia());
}
 
int mide_distancia(){
  gatilla();
  long tiempo = pulseIn(echo,HIGH);
  int distancia = tiempo / 58;
  return distancia;
}
 
void gatilla(){
  digitalWrite(trigg,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigg,LOW);
}