//CODIGO
 
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
 
const char* ssid     = "yoyatedespedi";
const char* password = "qwertyuiop";
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
 
  Serial.println("");
  Serial.println("");
 
  Serial.print("Conectando a -> ");
  Serial.println(ssid);
 
  //me conecto a la red WiFi
  WiFi.begin(ssid,password);
 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.print(".");
    delay(250);
  }
 
  Serial.println("");
  Serial.println("Conexión Exitosa!");
 
  Serial.print("Mi ip es -> ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
 
}
 
void loop() {
 
 
 
}